**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта житлового будинку №2/6 по вул. Котляревського в м. Суми (Код за Єдиним закупівельним словником: 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація) за**

**№ UA-2021-03-30-005685-c**

***Обґрунтування розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі.***

Очікувана вартість предмета закупівлі: 371 289,00 грн. (з ПДВ).

Розрахунок вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013р. №293 та затвердженого Експертного звіту (позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта житлового будинку №2/6 по вул. Котляревського в м. Суми». Експертиза проведена філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області.

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.***

Об`єкт відноситься до класу наслідків – СС1.

Якість виконання робіт повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт та послуг.

При виконанні робіт Підрядник повинен поставити нові ліфтові запчастини, виконати демонтаж існуючих, та провести налагоджувальні роботи стосовно нового ліфтового обладнання, виконати заміну освітлення по шахті, приямку та машинному приміщенні ліфта, відновити або замінити систему диспетчеризацію ліфта.

Виконані роботи та застосовані при цьому матеріали, обладнання та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів.

Підрядник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при будівництві, повинні відповідати вимогам, діючим на території України.

Капітальний ремонт ліфтів повинен проводитись згідно положень НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».

Обладнання призначене для капітального ремонту ліфтів повинно бути укомплектованим та відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».

Система диспетчеризації ліфтів повинна забезпечувати двосторонній зв’язком диспетчера з переговорним пристроєм кабіною ліфта та машинним приміщенням ліфта.