**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі Поточний ремонт майданчиків для складування твердих побутових відходів (Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:90530000-1: Утримання сміттєзвалищ) за**

**№ UA-2021-04-01-001330-c**

***Обґрунтування розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі.***

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі попередніх розрахунків до проєкту бюджету на наступний 2021 рік та складає 250 000,00 грн., відповідно до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі попередніх розрахунків та обсягів на надання послуг з поточного ремонту майданчиків для складування твердих побутових відходів.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі.

Як основа, для встановлення очікуваної вартості послуг, використовувались як ціни власних попередніх закупівель (укладених договорів) на закупівлю цих послуг так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель «Prozorro».

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.***

Якість послуг повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних послуг.

Надання послуги повинно здійснюватися відповідно до вимог:

1. Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
2. Державних санітарних норм.
3. Рішення Сумської міської ради від 26 грудня 2014 року №3853–МР м. Суми «Про затвердження Правил благоустрою міста Суми».
4. Інших діючих будівельних та санітарних норм і правил, державних стандартів і технічних умов.

Відповідно до затвердженого архетипу контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття, бути обладнані навісами та огорожею з трьох боків, а також ізольовані від об’єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 метра.

Розмір контейнерного майданчика потрібно визначати в залежності від розмірів контейнерів з розрахунку розміщення необхідної кількості та з урахуванням вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів та Методики роздільного збирання побутових відходів.

Розмір проходу між контейнером і огорожею контейнерного майданчика, а також відстань між контейнерами приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5.

Ухил покриття майданчика приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5.

Огорожу контейнерних майданчика виконують із негорючих матеріалів за умов рівномірного влаштування отворів для провітрювання.

Висота огорожі має перевищувати висоту контейнерів, встановлених на контейнерному майданчику, не менше ніж на 0,5 метра.

Відведення дощових і талих вод з контейнерного майданчика здійснюється у існуючі споруди поверхневого водовідведення.